-1.5 -1 -0.5 0 0 20 40 60 200 400 600 800 1000 time (min)

E_y’ height (km)